L3  CN  P21        Version:17

RFC-HWID[nv28967]:833

Notice: 
Please check NV 6853 for Version Info
oem_item_1[0]   1   -> [Xiaomi]

oem_item_1[1]   103 -> [L3]

oem_item_1[2]   1   -> [0:4G/1:5G]

oem_item_1[3]   17   -> [version info, start from 1]

oem_item_1[4]   0   -> [L3: CN:0 GLB:1 Inida:2]


Submit-History:
20210710:SM8450 can make fsg from FC baseline(Release time 20210701)

20210715:Version 1 Submit the 1st L3 CN P01 Gloden NV

20210720:Version 2  1)修改GSM温补NV; 2)N78 ET char; 3)B40 ET char

20210727:Version 3  Disable auto-delay

20210802:Version 4  Add auto-delay

20210802:Version 5  L3 CN for P1.1 HWID831

20210904:Version 6  L3 CN for P1.2 HWID832，add 4 N78 cal path

20210918:Version 7  1)关闭N40/41 ET；2)修复NSA N41功率偏低；3)关闭n77 DRX/DM以及n79 DRX RX补偿;

20210924:Version 8  删除29619-244 SAR NV

20211008:Version 9  change SAR NV

20211015:Version 10  1. CS基线NV导入；2. RX补偿NV476修改；3. N77/78/79 asdiv切换 FBRX补偿

20211023:Version 11  add new card 833 for DSDA

20211029:Version 12  merge for P21，1. 导入了L3 n78 ET char; 2. 更新了30011-548中的path信息

20211111:Version 13  merge for P21，1.PostCS1基线NV更新; 2.29619-476，30009-476 RX补偿更新; 3.30007-515更新; 4.关掉LTE B5/8 auto pin

20211120:Version 14  merge for P21，update 29619-545/413；delete EFS Pmax_adjust，Pmax_adjust_Subscription01

20211124:Version 15  30007-513 n78改动

20211129:Version 16  upgrade 30007-144 N28 upper_bound 由145600改为146600

20211130:Version 17  merge for P21，upgrade 29619-280 B41C功率回退2dB
