L3  GLB  MP        Version:16

RFC-HWID[nv28967]:838

Notice: 
Please check NV 6853 for Version Info
oem_item_1[0]   1   -> [Xiaomi]

oem_item_1[1]   103 -> [L3]

oem_item_1[2]   1   -> [0:4G/1:5G]

oem_item_1[3]   16   -> [version info, start from 1]

oem_item_1[4]   1   -> [L3: CN:0 GLB:1 Inida:2]


Submit-History:
20210710:SM8450 can make fsg from FC baseline(Release time 20210701)

20210715:Version 1 Submit the 1st L3 GLB P01 Gloden NV

20210722:Version 2 add HWID836

20210816:Version 3 add GLB P11 NV for HWID837

20210820:Version 4 change B28 B48 NV

20210906:Version 5 NV for P12, merge tuner NV 29653 29654

20210914:Version 6 NV for P12, change rfc to 838，and change GSM power, ASDIV compensation

20210923:Version 7 NV for P12, merge tuner NV 29653 29654

20211014:Version 8 NV for P2, merge tuner NV 29653

20211021:Version 9 NV for P2,  1)CS基线NV更新;2)217 478新增path;3)删除537，更新461;4)更新29619-217 WCDMA相关，解决相位不连续问题

20211029:Version 10 NV for P21, 1.增加了30011-548 NV； 2.合入rtsar_config EFS

20211120:Version 11 NV for P21, 1.add 29621-476，30009-476，30007-476，29619-288，29619-217 VC7643 path； 2.close LTE B5/8/20 auto pin; 3.upgrade 29619-545/413; 4.upgrade 29653

20211124:Version 12 NV for P21,  29619-288暂时删除，29619-217更新

20211221:Version 13 NV for MP，upgrade tuner nv 29653， 29654， 26693

20211224:Version 14 NV for MP，upgrade SAR EFS rtsar_config

20220107:Version 15 NV for MP，change 29619-545 to increase B40 power, add 29619-515 B26 NV

20220112:Version 16 NV for MP，upgrade 30007-515 to add N78 ENDC PC3 power configuration
