L3  CN  P2        Version:10

RFC-HWID[nv28967]:832

Notice: 
Please check NV 6853 for Version Info
oem_item_1[0]   1   -> [Xiaomi]

oem_item_1[1]   103 -> [L3]

oem_item_1[2]   1   -> [0:4G/1:5G]

oem_item_1[3]   10   -> [version info, start from 1]

oem_item_1[4]   0   -> [L3: CN:0 GLB:1 Inida:2]


Submit-History:
20210710:SM8450 can make fsg from FC baseline(Release time 20210701)

20210715:Version 1 Submit the 1st L3 CN P01 Gloden NV

20210720:Version 2  1)修改GSM温补NV; 2)N78 ET char; 3)B40 ET char

20210727:Version 3  Disable auto-delay

20210802:Version 4  Add auto-delay

20210802:Version 5  L3 CN for P1.1 HWID831

20210904:Version 6  L3 CN for P1.2 HWID832，add 4 N78 cal path

20210918:Version 7  1)关闭N40/41 ET；2)修复NSA N41功率偏低；3)关闭n77 DRX/DM以及n79 DRX RX补偿;

20210924:Version 8  删除29619-244 SAR NV

20211008:Version 9  change SAR NV

20211015:Version 10  1. CS基线NV导入；2. RX补偿NV476修改；3. N77/78/79 asdiv切换 FBRX补偿
